玉林市中医医院
中药膏方包装机（自动膏体包装机）技术参数

1、 规格及参数：
1. 容量：有效容积≥30L 保温储料桶，物料接触 SUS304 不锈钢，可选配玻璃可视桶。
2. 外形尺寸：小型落地式结构，占地面积小，适配实验室 / 药房狭小空间。
3. 电源：单相AC220V/50～60Hz。
4. 功率：≧2.5kW。
5. 包装方式：四边封热封结构，多层热压封口，封口牢固无渗漏。
6. 包装容量：调节范围（10—150ml）。
7. 包装尺寸：60×90～300mm。
8. 包装速度：8–25 袋 / 分钟（20ml 标准规格）。
二、性能及特征：
（1）本产品具有包装速度快、包装平整等特点。
（2）气动活塞式注入，包装容量更加精准 ，易于清理。
（3）机体及主要部件均采用SUS304材质制作，具有耐腐蚀性、  耐用性、美观性等优点。
（4）采用30L大容量储液罐，提高生产效率。
[bookmark: _GoBack]（5）储液罐内配有杀菌加热器，可进行快速加热杀菌处理。
（6）机头采用业内领先的四段轴设计，增强包装袋黏合效果。
（7）本机可选装钢印活字码，打印生产日期。
（8）具有辊轴手动操控正反转功能，便于安装包装带和排除故障。
（9）数码电子操作面板，操作简单、精准、效率高。故障发生时通过自我诊断功能显示故障码，可直观判断故障原因。 
（10）储液罐进出口配有过滤网，降低残渣堵塞机器的概率。
（11）适用环境：中医医院、制药厂、研究所、实验室、健康院、化妆品原料厂等。
（12）适用范围：膏体－无颗粒酱料、半流体（EX）膏方、洗发水、化妆品等。
中药膏方包装机配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	说明书
	1份

	3
	合格证
	1份

	4
	移动脚轮
	4个

	5
	排气板
	1个

	6
	钢印活字码
	1个




